

[bookmark: ODDÍL_1:_Identifikace_látky/směsi_a_spol]ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 [bookmark: 1.1_Identifikátor_výrobku]Identifikátor výrobku
	Identifikátor výrobku:
	OSVĚŽOVAČ VZDUCHU GEL FRESH AROLA GREEN TEA

	Další názvy
Látka / směs:
	Nejsou známy
Směs

	Registrační číslo REACH:
	Není aplikováno pro směs

	[bookmark: 1.2_Příslušná_určená_použití_látky_nebo_]UFI:
	-


1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
	Určená použití:
	Výrobek na osvěžení vzduchu v malých místnostech nebo autech.

	Nedoporučená použití:
	Pouze pro určená použití.


1.1 [bookmark: 1.3_Podrobné_údaje_o_dodavateli_bezpečno][bookmark: 1.4_Telefonní_číslo_pro_naléhavé_situace][bookmark: +420_224_91_92_93;_224_91_54_02_(nepřetr]Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
	Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
	GALOP Morava s.r.o.

	Místo podnikání nebo sídlo:
	Šenovská 463, Ostrava- Bartovice
Česká republika

	Identifikační číslo:
	25386409

	Telefon:
	+ 420 596 722 804

	Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list:
	info@galopmorava.cz


1.3 Telefonní číslo pro naléhavé situace
[bookmark: Klinika_pracovního_lékařství_–_Toxikolog]+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)
[bookmark: ODDÍL_2:_Identifikace_nebezpečnosti]Klinika pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3; H412
Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
2.2 Prvky označení
Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008
	Identifikátor výrobku:
	OSVĚŽOVAČ VZDUCHU GEL FRESH AROLA GREEN TEA

	Nebezpečné látky:
	-

	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	-

	Signální slovo:
	-

	Standardní věty o nebezpečnosti:
	H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

	Pokyny pro bezpečné zacházení:
	P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P501 Odstraňte obsah/obal do tříděného sběru komunálního odpadu.

	Doplňující informace na štítku:
	EUH208 Obsahuje Hexyl Cinnamal, (S)-p-mentha-1,8-dien, Citral, Linalool, Linalyl acetát, Cineol. Může vyvolat alergickou reakci.


2.3 Další nebezpečnost
Směs nesplňuje kritéria pro identifikaci jako PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. K datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou obsažené látky zařazeny na kandidátské listině pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH.
Žádná látka, obsažená ve směsi, není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878)
Datum vydání / verze č.: 24. 2. 2024 / 1.0
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[bookmark: ODDÍL_3:_Složení/informace_o_složkách]ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1 [bookmark: 3.1_Látky]Látky
[bookmark: 3.2_Směsi]Produkt je směsí více látek.
3.2 Směsi
	Identifikátor látky (Registrační číslo)
	Koncentrace / rozmezí koncentrace
(hm. %)
	Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES
	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008
	SCL ATE
M-faktor

	Hydroxidsulfát chromitý* (01-2119458867-19-xxxx)
	
0,1–0,2
	-
12336-95-7
235-595-8/
914-129-3
	
Acute Tox. 4; H332
	
-

	(2E)-2-
(fenylmethyliden)oktanal / Hexyl Cinnamal (složka vůně)
(01-2119533092-50-xxxx)
	
0,6–0,75
	-
165184-98-5/
101-86-0
639-566-4/
202-983-3
	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411
	



Makutní = 1

	
(S)-p-mentha-1,8-dien
(l-limonen) (složka vůně)
-
	

0,3–0,6
	
601-029-00-7
138-86-3
205-341-0
	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
	

Makutní = 1
Mchronická = 1 Poznámka C

	Citral (složka vůně)
(01-2119462829-23-xxxx)
	
0,09–0,15
	605-019-00-3
5392-40-5
226-394-6
	Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319
	
-

	Linalool (složka vůně)
(01-2119474016-42-xxxx)
	
0,09–0,15
	603-235-00-2
78-70-6
201-134-4
	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319
	
-

	Linalyl acetát (složka vůně)
-
	
0,03–0,15
	-
115-95-7
204-116-4
	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319
	
-

	Cineol (složka vůně)
(01-2119967772-24)
	
0,03–0,30
	- 470-82-6
207-431-5
	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1B; H317
	
-

	(2-
methoxymethylethoxy)propa
nol* (složka vůně)
(01-2119450011-60-xxxx)
	
0,6–0,90
	-
34590-94-8
252-104-2
	
Látka není klasifikovaná jako nebezpečná
	
-


[bookmark: *_Látka_s_expozičními_limity_Unie_na_pra]* Látka s expozičními limity Unie na pracovišti.
[bookmark: Uvedená_klasifikace_odpovídá_100%_koncen]Poznámka C viz nařízení 1272/2008, příloha VI, odstavec 1.1.3.1
Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

[bookmark: ODDÍL_4:_Pokyny_pro_první_pomoc]ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 [bookmark: 4.1_Popis_první_pomoci]Popis první pomoci
	Vdechnutí:
	Nepředstavuje nebezpečí vdechnutí za normálních podmínek použití; v případě nadměrné expozice přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v klidu a pohodlí. Vyhledejte lékařskou pomoc.

	Styk s kůží:
	Ihned odstraňte znečištěné oblečení. Důkladně umyjte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

	Styk s okem:
	Chraňte nepodrážděné oko. Odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte široce otevřené oko
10–15 minut vlažnou tekoucí vodou. Vyhněte se silnému proudu vody – nebezpečí poškození
rohovky. Před poskytnutím lékařské péče nepoužívejte žádné léky. Ihned vyhledejte lékařské ošetření.

	Požití:
	Ihned vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde ke zvracení, je třeba
hlavu držet nízko, aby se zvratky nedostaly do plic (aspirace). Nikdy nevkládejte nic do úst




	
	osobě v bezvědomí. Ihned vyhledejte lékařské ošetření.


4.2 [bookmark: 4.2_Nejdůležitější_akutní_a_opožděné_sym]Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Inhalací:	podráždění dýchacích cest. Stykem s kůží:	údaje nejsou k dispozici. Kontaktem s očima: údaje nejsou k dispozici. Požitím:	údaje nejsou k dispozici.
4.3 [bookmark: 4.3_Pokyn_týkající_se_okamžité_lékařské_]Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba.

[bookmark: ODDÍL_5:_Opatření_pro_hašení_požáru]ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 [bookmark: 5.1_Hasiva]Hasiva
Vhodná hasiva:	suchý hasicí prášek, CO2
Nevhodná hasiva:	nejsou známy
5.2 [bookmark: 5.2_Zvláštní_nebezpečnost_vyplývající_z_]Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Produkt se rozkládá za vzniku oxidů síry a oxidů uhlíku.
5.3 [bookmark: 5.3_Pokyny_pro_hasiče]Pokyny pro hasiče
Použijte plnou hasičskou výstroj: izolovaný dýchací přístroj (EN 137) s celoobličejovou maskou pracující v přetlakovém režimu, ochranný oděv (EN 469), ochranná obuv (EN 659), přilba (EN 443). Nevdechujte výpary. Ohrožené nádoby chlaďte vodním postřikem z bezpečné vzdálenosti. Zabraňte úniku použitých hasicích prostředků do vodních toků, kanalizace nebo půdy. Kontaminovanou vodu zlikvidujte podle předpisů.

[bookmark: ODDÍL_6:_Opatření_v_případě_náhodného_ún]ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 [bookmark: 6.1_Opatření_na_ochranu_osob,_ochranné_p]Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Zabraňte styku s kůží a očima.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Zabraňte styku s kůží a očima.
[bookmark: 6.2_Opatření_na_ochranu_životního_prostř]Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Výrobek obsahuje hydroxidsulfát chromitý.
Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace, povrchových vod, podzemních vod a půdy.
6.3 [bookmark: 6.3_Metody_a_materiál_pro_omezení_úniku_]Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Uniklý produkt mechanicky odstraňte a umístěte jej do označených nádob pro shromažďování odpadu. Dále postupujte dle oddílu 13.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
[bookmark: ODDÍL_7:_Zacházení_a_skladování]Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 [bookmark: 7.1_Opatření_pro_bezpečné_zacházení]Opatření pro bezpečné zacházení
[bookmark: 7.2_Podmínky_pro_bezpečné_skladování_lát]Zacházejte v souladu se správnou výrobní praxí a osobní hygienou. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Před přestávkou a po práci si pečlivě umyjte ruce. Omyjte veškerou exponovanou pokožku ihned po kontaktu s produktem. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před vstupem do stravovacích prostor sejměte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky. Používejte ochranné pomůcky (oddíl 8).
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Uchovávejte na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě 10–25 °C. Nádoby udržujte ve svislé poloze a těsně uzavřené. Uchovávejte odděleně od potravin.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Žádné informace o jiných použitích, než které jsou uvedeny v pododdíle 1.2.



[bookmark: ODDÍL_8:_Omezování_expozice_/_osobní_och]ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 [bookmark: 8.1_Kontrolní_parametry]Kontrolní parametry
Kontrolní parametry látek podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
	Látka
	CAS
	PEL/NPK-P
(mg/m3)
	Poznámky
	Faktor přepočtu na ppm

	chrom a nerozpustné sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr
	
	0,5 / 1,5
	I, V
	

	(2-methoxymethylethoxy)-
propanol (směs isomerů)
	34590-94-8
	270 /550
	D
	0,162


Poznámka I: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. Poznámka V: vdechovatelná frakce aerosolu.
Poznámka D: při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.
Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU a 2019/1831/EU:
	CAS
	Název látky
	8 hodin
	Krátká doba
	Poznámka

	
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	

	
	chrom, anorganické sloučeniny chromu (II) a anorganické
sloučeniny chromu (III) (nerozpustné)
	
2
	
—
	
—
	
—
	
—

	34590-94-8
	(2-methoxymethylethoxy)-
propanol
	308
	50
	—
	—
	pokožka



Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.: nejsou stanoveny
	Látka
	Ukazatel
	Limitní hodnoty
	Doba odběru

	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: Hodnoty_DNEL_a_PNEC:]Hodnoty DNEL a PNEC:
Hydroxidsulfát chromitý	CAS 12336-95-7	Reg. č. 01-2119458867-19
	DNEL:
pracovníci:	inhalačně
	celkové účinky
	dlouhodobá expozice
	5 mg/m3

	
	místní účinky
	krátkodobá expozice
dlouhodobá expozice krátkodobá expozice
	5 mg/m3
0,11 mg/m3
0,33 mg/m3

	dermálně
	celkové účinky
	dlouhodobá expozice
	7,1 mg/kg bw/den

	spotřebitelé: inhalačně
	celkové účinky místní účinky
	dlouhodobá expozice krátkodobá expozice dlouhodobá expozice krátkodobá expozice
	0,88 mg/m3
1,96 mg/m3
0,03 mg/m3
0,09 mg/m3

	dermálně
	celkové účinky
	dlouhodobá expozice
	2,53 mg/kg bw/den

	orálně
	celkové účinky
	dlouhodobá expozice
	2,53 mg/kg bw/den


PNEC:
Nejsou k dispozici

	(2E)-2-(fenylmethyliden)oktanal
	CAS 165184-98-5
	Reg. č. 01-2119533092-50

	DNEL:
pracovníci:	inhalačně
	
celkové účinky	dlouhodobá expozice
	
0,078 mg/m3

	
	místní účinky	krátkodobá expozice
	6,28 mg/m3

	dermálně
	celkové účinky	dlouhodobá expozice
místní účinky	dlouhodobá expozice
krátkodobá expozice
	18,2 mg/kg bw/den
525 µg/cm2
525 µg/cm2

	spotřebitelé: inhalačně
	celkové účinky	dlouhodobá expozice místní účinky	krátkodobá expozice
	0,019 mg/m3
4,71 mg/m3

	dermálně
	celkové účinky	dlouhodobá expozice místní účinky	dlouhodobá expozice
krátkodobá expozice
	9,11 mg/kg bw/den
78,7 µg/cm2
78,7 µg/cm2



orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	0,056 mg/kg bw/den
PNEC:
sladkovodní prostředí:	0,001 mg/l občasný únik (sladkovodní prostředí):	0,002 mg/l mořská voda:	0 mg/l
STP:	10 mg/l
sladkovodní sedimenty:	3,2 mg/kg dw sedimentu
mořské sedimenty:	0,064 mg/kg dw sedimentu
půda (zemědělská):	0,398 mg/kg dw půdy
predátoři:	6,6 mg/kg potravy
Citral	CAS 5392-40-5	Reg. č. 01-2119462829-23 DNEL:
pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	9 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	1,7 mg/kg bw/den
spotřebitelé: inhalačně	 celkové účinky	dlouhodobá expozice	 2,7 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	1 mg/kg bw/den orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	0,6 mg/kg bw/den
PNEC
sladkovodní prostředí:	0,007 mg/l
mořská voda:	0,001 mg/l
STP:	1,6 mg/l
sladkovodní sedimenty:	0,126 mg/kg dw
mořské sedimenty:	0,013 mg/kg dw
půda (zemědělská):	0,021 mg/kg dw
Linalool	CAS 78-70-6	Reg. č. 01-2119474016-42
DNEL:
pracovníci:	inhalačně	 celkové účinky	dlouhodobá expozice	24,58 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	3,5 mg/kg bw/den
místní účinky	dlouhodobá expozice	3 mg/cm2
krátkodobá expozice	3 mg/cm2
spotřebitelé: inhalačně	 celkové účinky	dlouhodobá expozice	 4,33 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	1,25 mg/kg bw/den
místní účinky	dlouhodobá expozice	1,5 mg/cm2
krátkodobá expozice	1,5 mg/cm2
orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	2,49 mg/kg bw/den
PNEC:
sladkovodní prostředí:	0,2 mg/l
občasný únik (sladkovodní prostředí):	2 mg/l
mořská voda:	0,02 µg/l
STP:	10 mg/l
sladkovodní sedimenty:	2,22 mg/kg dw sedimentu
mořské sedimenty:	0,222 mg/kg dw sedimentu
půda (zemědělská):	0,327 mg/kg dw půdy
predátoři:	7,8 mg/kg potravy
Cineol	CAS 470-82-6	Reg. č. 01-2119967772-24
DNEL:
pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	7,05 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	2 mg/kg bw/den
spotřebitelé: inhalačně	 celkové účinky	dlouhodobá expozice	 1,74 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	1 mg/kg bw/den orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	600 mg/kg bw/den
PNEC
sladkovodní prostředí:	57 µg/l
mořská voda:	5,7 µg/l
občasný únik (sladká voda):	0,57 mg/l

STP:	10 mg/l
sladkovodní sedimenty:	1,425 mg/kg dw sedimentu
mořské sedimenty:	0,142 mg/kg dw sedimentu
půda (zemědělská):	0,25 mg/kg dw půdy
predátoři	40 mg/kg potravy
(2-methoxymethylethoxy)propanol	CAS 34590-94-8	Reg. č. 01-2119450011-60
DNEL:
pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	308 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	283 mg/kg bw/den
spotřebitelé: inhalačně	 celkové účinky	dlouhodobá expozice	37,2 mg/m3 dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	121 mg/kg bw/den orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	36 mg/kg bw/den
PNEC
sladkovodní prostředí:	19 mg/l
mořská voda:	1,9 mg/l
STP:	4 168 mg/l
sladkovodní sedimenty:	70,2 mg/kg dw sedimentu
mořské sedimenty:	7,02 mg/kg dw sedimentu
půda (zemědělská):	2,74 mg/kg dw půdy
8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly Průmyslová hygiena
Používejte výrobek v souladu se správnou pracovní hygienou a bezpečnostními postupy. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkou a po práci si pečlivě umyjte ruce. Zajistěte dostatečné celkové a/nebo místní větrání na pracovišti.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Směrnice ES č. 89/656/EHS, nařízení (EU) č. 2016/425 Sb. Veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními.
	Ochrana očí a obličeje:
	Není vyžadován při běžném provozu na pracovišti

	Ochrana kůže:
	Ochrana rukou:
V případě dlouhodobého kontaktu s výrobkem použijte vhodné ochranné rukavice (EN 374).
Výběr materiálu pro ochranné rukavice by měl být proveden s ohledem na doby průniku, rychlost pronikání a degradaci. Výběr vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kvalitativních vlastnostech a liší se podle výrobce. Přesnou dobu průniku je třeba získat od výrobce rukavic a je třeba ji dodržet.
Ochrana kůže:
Pracovní ochranný oděv.

	Ochrana dýchacích cest:
	Není vyžadován při běžném provozu na pracovišti

	Tepelné nebezpečí:
	Není


[bookmark: Omezování_expozice_životního_prostředí]Omezování expozice životního prostředí
Zabraňte přímému úniku do kanalizace/povrchových vod.
Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

[bookmark: ODDÍL_9:_Fyzikální_a_chemické_vlastnosti]ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
	Skupenství:
	Pevná látka, gel

	Barva:
	Zelená, šedá nebo světle modrá

	Zápach:
	Charakteristický, po zeleném čaji

	Bod tání / bod tuhnutí:
	Data nejsou k dispozici

	Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
	Data nejsou k dispozici

	Hořlavost (plyny, kapaliny a tuhé látky):
	Směs není zápalná

	Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:
	Nevztahuje se

	Bod vzplanutí:
	Nevztahuje se




	Teplota samovznícení:
	Nevztahuje se

	Teplota rozkladu:
	Nevztahuje se

	pH:
	5–7

	Kinematická viskozita:
	Nevztahuje se

	Rozpustnost:
	Nerozpustný ve vodě

	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):
	Nevztahuje se

	Tlak páry:
	Data nejsou k dispozici

	Hustota a/nebo relativní hustota:
	Data nejsou k dispozici

	Relativní hustota páry:
	Data nejsou k dispozici

	Charakteristiky částic:
	Výrobek není prašný


9.2 Další informace
Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti
	Výbušné vlastnosti:
	Údaje nejsou k dispozici

	Oxidační vlastnosti:
	Údaje nejsou k dispozici


Další charakteristiky bezpečnosti
	Prahová hodnota zápachu:
	Údaje nejsou k dispozici

	Rychlost odpařování:
	Údaje nejsou k dispozici


Nejsou k dispozici žádné další informace.

[bookmark: ODDÍL_10:_Stálost_a_reaktivita]ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 [bookmark: 10.1_Reaktivita]Reaktivita
[bookmark: 10.2_Chemická_stabilita]Údaje nejsou k dispozici.
10.2 Chemická stabilita
Výrobek je stabilní za doporučených podmínek skladování, vyhněte se teplotám < 0 °C.
10.3 [bookmark: 10.3_Možnost_nebezpečných_reakcí]Možnost nebezpečných reakcí
Žádné za normálních podmínek.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vlhkost, teploty < 0 °C.
10.5 Neslučitelné materiály
Oxidační činidla.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Oxidy síry.

[bookmark: ODDÍL_11:_Toxikologické_informace]ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 [bookmark: 11.1_Informace_o_třídách_nebezpečnosti_v]Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
[bookmark: Obecné_informace:_expozice_směsi_na_prac][bookmark: Akutní_toxicita]Obecné informace: expozice směsi na pracovišti může způsobit nepříznivé účinky.
Akutní toxicita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ATE inhalační: cca 5 000 mg/l hydroxidsulfát chromitý- LD50, orální, potkan (mg.kg-1):
údaje nejsou k dispozici
- LD50, dermální, králík (mg.kg-1):
údaje nejsou k dispozici
- LC50, inhalační, potkan (mg.l-1):
4,58/ 4 h





Žíravost/dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí / podráždění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Může vyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
11.2 Informace o další nebezpečnosti
[bookmark: ODDÍL_12:_Ekologické_informace]Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému nejsou známy.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 [bookmark: 12.1_Toxicita]Toxicita
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Výrobek obsahuje hydroxidsulfát chromitý. Průmyslová množství nelze odstraňovat do kanalizace, povrchových a podzemních vod a půdy
hydroxidsulfát chromitý
	- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
	> 10 000

	- LC50, 96 hod., korýši (mg.l-1):
	údaje nejsou k dispozici

	[bookmark: 12.2_Perzistence_a_rozložitelnost]- EC50, 96 hod., řasy (mg.l-1):
	údaje nejsou k dispozici


12.2 Perzistence a rozložitelnost
[bookmark: 12.3_Bioakumulační_potenciál]Údaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál
[bookmark: 12.4_Mobilita_v_půdě]Údaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě
Údaje nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Výrobek neobsahuje složky, které splňují kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH.
12.6 [bookmark: 12.6_Vlastnosti_vyvolávající_narušení_či]Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému nejsou známy.
12.7 [bookmark: 12.7_Jiné_nepříznivé_účinky]Jiné nepříznivé účinky
[bookmark: ODDÍL_13:_Pokyny_pro_odstraňování]Další informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 [bookmark: 13.1_Metody_nakládání_s_odpady]Metody nakládání s odpady
Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.

Doporučený kód odpadu:
	Kód odpadu (obsah)
	20 01 29*

	
	Detergenty obsahující nebezpečné látky

	Kód odpadu (obal)
	podskupina 15 01 xx

	Kód odpadu (absorpce)
	15 02 03

	
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02


Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění
oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.
Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Prázdný obal případně obal obsahující zbytky produktu zneškodněte odevzdáním ve sběrném místě určeném pro tento účel nebo předejte k likvidaci oprávněné osobě.
Právní předpisy o odpadech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 odpadech a o zrušení některých směrnic Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Rozhodnutí komise č. 2014/955/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (katalog odpadů EU)
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu
[bookmark: ODDÍL_14:_Informace_pro_přepravu]podle katalogu odpadů (Vyhláška č. 8/2021 Sb.).

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Směs nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
	14.1 UN Číslo nebo ID číslo
	nepodléhá předpisům

	14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
	nepodléhá předpisům

	14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
	nepodléhá předpisům

	14.4 Obalová skupina
	nepodléhá předpisům

	14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
	Ne

	14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
	nepodléhá předpisům

	14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
	nepodléhá předpisům



[bookmark: ODDÍL_15:_Informace_o_předpisech]ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: bod 3 Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné
Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné
Legislativa EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění
Nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
(CLP), v platném znění
Národní legislativa
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. Prováděcích předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti pro směs.

[bookmark: ODDÍL_16:_Další_informace]ODDÍL 16: Další informace

Změny bezpečnostního listu
Historie revizí:
	Verze
	Datum
	Změny

	1.0
	08. 12. 2023
	Nový bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.


[bookmark: Legenda_ke_zkratkám_a_zkratkovým_slovům]Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům
SCL	Specifický koncentrační limit ATE	Odhad akutní toxicity
M-faktor Multiplikační faktor bw	Tělesná hmotnost
dw	Suchá váha (sušina)
CAS	Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org) ES	Číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
PBT	Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
vPvB	Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
NPK-P	Nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod) PEL	Přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí
LD50	Hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
LC50	Hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
EC50	Koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus CHSK	Chemická spotřeba kyslíku
BSK5	5denní biochemická spotřeba kyslíku BCF	Biokoncentrační faktor
Koc	Rozdělovací koeficient pro organický uhlík
log Pow Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda EN	Evropská norma
SVHC	Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy STP	Mikroorganismy v čističkách odpadních vod.
DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
ADR	Evropska dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží cestnou dopravou
ADN	Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
IMDG	Mezinárodní předpis o přepravě nebezpečného zboží po moři
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association)
IMO	Mezinárodní námořní organizace (Mezinárodní námořní organizace) UN	Identifikační číslo nebezpečnosti
Flam. Liq. 3	Hořlavá kapalina, kategorie 3
Acute Tox. 4	Akutní toxicita, kategorie 4
Asp. Tox. 1	Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 Eye Irrit. 2	Vážné podráždění očí, kategorie 2
Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Skin Sens. 1, 1B	Senzibilizace kůže, kategorie 1, 1B
Aquatic Acute 1	Nebezpečí pro vodní prostředí, akutní, kategorie 1 Aquatic Chronic 1, 2	 Nebezpečí pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 1, 2

[bookmark: Seznam_standardních_vět_o_nebezpečnosti_]Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého dodavatelem: Datum revize: 14. 09. 2023, verze 1.0.
Metody použité při klasifikaci
Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení (ES) č. 1272/2008 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce).
Pokyny pro školení
Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Další informace
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3.

Prohlášení
[bookmark: Tento_bezpečnostní_list_je_odborným_kval]Tento bezpečnostní list je odborným kvalifikovaným materiálem podle platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány. Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.
